**TD1 Bis : Routage OSPF suite**

*Partie 4 : Routage OSPF entre 4 sous-réseaux*

1. Configuration  
 2. Enable | conf t | clock rate 2000000

3. Enable | conf t | router ospf 100 | router-id 1.1.1.1 |network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0 | exit

2.

3. Tables de routage