**TD1 : Routage dynamique OSPF**

*Partie I : mise en place du réseau*

1./2./3.

**Une image contenant texte

Description générée automatiquement**

4.

**Une image contenant texte

Description générée automatiquement**

Le ping vers S1 et S2 ne peut pas fonctionner car la connexion aux deux routeurs n’est pas configurée. On peut utiliser le routage dynamique ospf pour connecter A, B ou C au serveur.

*Partie 2 : configuration du routage dynamique*Une image contenant texte

Description générée automatiquement


1.

2. R1 :


Une image contenant texte

Description générée automatiquement

R2 :



3./4./5.



6.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

7.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

*Partie 3 : extension du réseau*

1.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

2.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

3.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

4.

Une image contenant texte, table

Description générée automatiquement